一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

下一代互联网最突出的优点是（）

A.

地址大

B.

内容容量大

C.

共享资源

D.

运算速度快

标准答案 :

D

2

路由器是一种重要的网络互连设备，它所实现的网络互连层次属于

A. 数据链路层

B. 网络层

C. 传输层

D. 应用层

标准答案 :

B

3

（ ） 下一代互联网最突出的优点是

A. 地址大

B. 内存容量大

C. 运算速度快

D. 共享资源

标准答案 :

A

4

HTML文件分为文件头和文件体两部分，标记文件头的指令符号是（）

A.

<htIIll>…<／html>

B.

<head>…<／head>

C.

<title>…<／title>

D.

<body>…<／body>

标准答案 :

B

5

网络中保障传输质量及解决网络延迟和阻塞等问题的是

A.

服务质量

B.

时延

C.

带宽

D.

吞吐率

标准答案 :

A

6

以下IPv6地址中，不合法的是（ ）。

A. 2001:0250:0000:0001:0000:0000:0000:4567

B. 2001:250:0:1::4567

C. 2001:250::1::4567

D. ::202.112.144.70

标准答案 :

C

7

当与匿名FTP，服务器建立连接时，一般输入的用户名是（）

A.

Internet

B.

Anonymous

C.

Netscape

D.

Password

标准答案 :

B

8

运行在指定计算机上，完成域名—IP地址转换的协议是

A. FTP

B. TCP

C. DNS

D. HTTP

标准答案 :

C

9

可作为网上即时通信软件的是

A. VRML

B. SNMP

C. WSFFP

D. 网络传呼QQ

标准答案 :

D

10

在Internet上，计算机之间的文件传输使用的协议是( )

A. http

B. ftp

C. telnet

D. News

标准答案 :

B

11

在Dreamweaver中通过（ ）来设置文本属性。

A. 属性面板

B. 控制面板

C. 启动面板

D. 文本菜单

标准答案 :

A

12

在Internet网络中,B类IP地址的网络最多能容纳的主机数是

A.

64个

B.

128个

C.

254个

D.

25534个

标准答案 :

D

13

DHCP是

A.

动态主机配置协议

B.

域名系统的结构

C.

IP地址的分配协议

D.

文件传输协议

标准答案 :

A

14

采用广播消息的方法来获取网上IP地址对应的MAC地址的是

A. RARP协议

B. UDP协议

C. TCP协议

D. ARP协议

标准答案 :

D

15

HTML是

A. 超文本标记语言

B. 超文本传输协议

C. 超文本协议

D. 超文本传输语言

标准答案 :

A

16

DHCP支持的IP地址分配方法有

A.

1种

B.

2种

C.

3种

D.

4种

标准答案 :

C

17

网络新闻组(USENET)进行收发网络新闻使用的协议是

A. NNTP

B. UDP

C. HTTP

D. TCP

标准答案 :

A

18

互联网中的电子邮件使用的协议是

A.

HTTP和FTP

B.

HTML和URL

C.

TCP/IP和SSH

D.

SMTP和POP3

标准答案 :

D

19

网桥实现的寻址是

A. 网络地址寻址

B. 主机地址寻址

C. MAC地址寻址

D. 端口地址寻址

标准答案 :

C

20

在Windows操作系统的命令窗口中能够实现远程登录staff.bjtu.edu.cn(202.204.103.20)的命令是

A.

ftp:\\staff.bjtu.eda.cn

B.

telnet202.204.103.20

C.

ftp202.204.103.20

D.

telnet:\\staff.bjtu.edu.cn

标准答案 :

B

21

在以太网的交换实现技术中，静态交换分为

A.

静态端口交换和静态模块交换

B.

静态段交换和静态路由交换

C.

静态链路交换和静态广播交换

D.

静态主机交换和静态服务器交换

标准答案 :

A

22

下列可以建立视频点播服务器的软件是

A.

Helix Server

B.

WinGate

C.

Microsoft Exchange Server

D.

Netscape Mail Server

标准答案 :

A

23

由IS0开发的公共管理信息协议是

A. CMIP

B. PPP

C. TELNET

D. SNMP

标准答案 :

A

24

中继器实现的转发功能是

A. 报文转发

B. .帧转发

C. 分组转发

D. 位转发

标准答案 :

D

25

我们可以通过（ ）发帖子、收件箱、发送论坛短信、网络投票。

A. BBs

B. E-mail

C. 写信

D. 上网

标准答案 :

A

26

IP地址l31．15．10．8的地址类型为

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

B

27

在一个教学楼里，将分布在不同教室或办公室里的计算机连接在一起组成的网络系统是

A. 城域网

B. 广域网

C. 局域网

D. 远程网

标准答案 :

C

28

路由器提供子网间的路由选择,并对网络资源进行动态控制，它实现的互连层次是

A.

网络层

B.

数据链路层

C.

物理层

D.

传输层

标准答案 :

A

29

IP地址通常用点分十进制的形式，即一个32位的IP地址被分为4段，每段最大值不超过

A. 128

B. 255

C. 254

D. 512

标准答案 :

B

30

接入Internet的每一台计算机都有一个唯一的地址标识，这个标识叫

A. IP地址

B. 子网地址

C. 传输地址

D. 网络地址

标准答案 :

A

31

网络的可靠性是指网络系统的

A. 容错能力

B. 时延

C. 带宽

D. 吞吐率

标准答案 :

A

32

文件传输是指在不同的计算机系统问传输文件的过程，Intemet上支持文件传输的协议是（）

A.

Telnet

B.

SNMP

C.

HTTP

D.

FTP

标准答案 :

D

33

调制解调器的功能是()

A. 将数字信号转换成模拟信号

B. 将模拟信号转换成数字信号

C. 兼有A和B的功能

D. 上述都不是

标准答案 :

C

34

关于XML语言表述正确的是

A.

XML文档必须有DTD

B.

XML元素必须是小写

C.

XML元素必须正确关闭

D.

XML是HTML的替代品

标准答案 :

C

35

关于网络黑客的说法，不正确的是（）

A.

黑客大都是程序员

B.

黑客具有编程语言方面的高级知识

C.

黑客通常知道操作系统中的漏洞

D.

黑客以疯狂破坏数据为乐趣

标准答案 :

D

36

在电子商务支付中，以信用卡为基础的电子付款系统规范是（）

A.

TCP

B.

UDP

C.

HTTP

D.

SET

标准答案 :

D

37

中国教育和科研计算机网是

A. CHINANET

B. CSlNET

C. CERNET

D. GBNET

标准答案 :

C

38

合法的IP地址是（ ）。

A. 202:144:300:65

B. 202.112.144.70

C. 202,112,114,70

D. 202.112.70

标准答案 :

B

39

下列高层应用不是采用UDP协议传输的是

A. NNTP

B. TFTP

C. HTT

D. SNMP

标准答案 :

C

40

把数字信号转换成模拟信号的设备叫

A. 调制器

B. 解调器

C. 发送器

D. 接收器

标准答案 :

A

41

简单邮件传送协议默认的端口号是

A. 21

B. 23

C. 25

D. 27

标准答案 :

C

42

网络新闻组的通信方式是采用

A.

电话

B.

网站浏览器

C.

点对点通信

D.

多对多传递

标准答案 :

D

43

假设Mysystem．corn公司的IP地址为203．120．5．4，那么在其DNS服务器反向查找域的域名是

A. 5．120．203．in—addr．arpa

B. 0．120．203．in—addr．arpa

C. mysystem．tom．in—addr．arpa

D. 203．120．5．in—addr．arpa

标准答案 :

A

44

路由器传送包比网桥慢的原因是（ ）。

A. 路由器工作在OSI第三层，需要更多的时间解释逻辑地址信息

B. 路由器比网桥的缓冲小，因此在给定的时间内转递信息就少

C. 路由器在数据包传送到其他设备前需要从目的地等待响应信息

D. 路由器工作在OSI第三层，要比工作在第三层上的网桥慢

标准答案 :

A

45

互联网起源于

A.

ARPA网

B.

万维网

C.

CERNET网

D.

NSFnet

标准答案 :

A

46

在ASP中，如果要实现从目前的网页转移到另一个网页，需要的方法是（ ）。

A. Response.write

B. Response.end

C. Response.redirect

D. Server.MapPath

标准答案 :

C

47

B类IP地址的最高两位为

A. 00

B. 01

C. 10

D. 11

标准答案 :

C

48

关于网关的描述,正确的是

A.

网关不可能是一个软件

B.

网关不可能是一台设备

C.

网关工作在OSI模型网络层上

D.

网关提供从传输层到应用层的转换服务

标准答案 :

D

49

电子邮件地址是由一个字符串组成的，格式如wang@263.net，其中@右边的部分为

A. 用户名

B. 主机域名

C. 文件名

D. 路径名

标准答案 :

B

50

实现多种数据库之间的互连访问的解决方案是

A.

ASP

B.

JSP

C.

ODBC

D.

PHP

标准答案 :

C

一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

可以发贴子、收发信件、发送论坛短信、网络投票的是

A. FTP

B. TELNET

C. Email

D. BBS

标准答案 :

D

2

调制解调器的功能是()

A. 将数字信号转换成模拟信号

B. 将模拟信号转换成数字信号

C. 兼有A和B的功能

D. 上述都不是

标准答案 :

C

3

Internet是( )

A. 局域网

B. 广域网

C. 网间网

D. 通讯网

标准答案 :

C

4

传输层提供两台计算机之间端对端的数据传送，对应的协议有

A. TCP和UDP

B. UDP和ARP

C. TCP和FTP

D. UDP和HTTP

标准答案 :

A

5

最常用于访问BBS的客户端软件是

A. QuickTime

B. Netterm

C. VRML

D. 1zTP

标准答案 :

B

6

信道利用率较高，但同一时刻只能有两个网络结点相互通信的网络拓扑结构是

A.

树形结构

B.

星形结构

C.

环形结构

D.

总线结构

标准答案 :

D

7

IIS能提供的服务是（）

A.

Email

B.

BBS

C.

DHCP

D.

FTP

标准答案 :

D

8

描述网络中“网络信号可使用的最高频率与最低频率之差"的性能指标是

A.

乔吐率

B.

时延

C.

带宽

D.

服务质量

标准答案 :

C

9

在Internet中发送电子邮件使用的协议是

A. SNMP协议

B. SMTP协议

C. POP协议

D. IMCP协议

标准答案 :

B

10

C类地址最高三位为

A. 110

B. 101

C. 011

D. 100

标准答案 :

A

11

在Intenet中，B类网络最多能容纳的主机数为（）

A.

124个

B.

254个

C.

65．5K个

D.

16．8M个

标准答案 :

C

12

以下IPv6地址中，不合法的是（ ）。

A. 2001:0250:0000:0001:0000:0000:0000:4567

B. 2001:250:0:1::4567

C. 2001:250::1::4567

D. ::202.112.144.70

标准答案 :

C

13

默认Linux系统下的Apache的配置文件存放位置是

A.

/system/apache/conf

B.

/sys/local/apache/conf

C.

/usr/local/apache/conf

D.

/dev/local/apache/conf

标准答案 :

C

14

网络的可靠性是指网络系统的

A. 容错能力

B. 时延

C. 带宽

D. 吞吐率

标准答案 :

A

15

网页中的单行文本框对象不可能发生的事件为（ ）。

A. onSelect

B. onClick

C. onChange

D. onFocus

标准答案 :

B

16

IP地址通常用点分十进制的形式，即一个32位的IP地址被分为4段，每段最大值不超过

A. 128

B. 255

C. 254

D. 512

标准答案 :

B

17

下列关于UDP协议叙述正确的是

A.

.UDP协议提供的是可靠传送服务

B.

UDP协议是端到端的数据流传送协议

C.

UDP协议是面向连接的服务

D.

UDP协议传送数据之前需要先建立连接

标准答案 :

B

18

在一个教学楼里，将分布在不同教室或办公室里的计算机连接在一起组成的网络系统是

A. 城域网

B. 广域网

C. 局域网

D. 远程网

标准答案 :

C

19

为了能够在互联网中唯一地标识某个网络资源应采用

A. UDP

B. WWW

C. Host

D. URL

标准答案 :

D

20

下列TCP/IP协议属于应用层的是

A. SNMP

B. ARP

C. ICMP

D. UDP

标准答案 :

A

21

拨号方式入网用户所需要的硬件设备包括电话线、调制解调器、RS-232电缆以及

A.

传输层

B.

示波器

C.

信号发生器

D.

协议分析器

标准答案 :

A

22

采用广播消息的方法来获取网上IP地址对应的MAC地址的是

A. RARP协议

B. UDP协议

C. TCP协议

D. ARP协议

标准答案 :

D

23

文件传输是指在不同的计算机系统问传输文件的过程，Intemet上支持文件传输的协议是（）

A.

Telnet

B.

SNMP

C.

HTTP

D.

FTP

标准答案 :

D

24

OSI参考模型的网络体系结构是层次式的，其最低层为

A. 传输层

B. 网络层

C. 数据链路层

D. 物理层

标准答案 :

D

25

IPv6的IP地址长度为

A. 32位

B. 64位

C. 128位

D. 256位

标准答案 :

C

26

关于XML的描述，错误的是

A.

XML允许使用者按需定义标记

B.

XML是标准通用标记语言的一个优化子集

C.

XML将数据和显示分开

D.

XML是HTML的升级版

标准答案 :

D

27

中继器的功能是

A.

位转发

B.

帧转发

C.

报文转发

D.

分组转发

标准答案 :

A

28

接入Internet的每一台计算机都有一个唯一的地址标识，这个标识叫

A. IP地址

B. 子网地址

C. 传输地址

D. 网络地址

标准答案 :

A

29

互联网上各种网络和各种不同类型的计算机相互通信的基础是（ ）协议。

A. HTTP

B. IPX

C. X.25

D. TCP/TP

标准答案 :

D

30

电子邮件地址wang@163.com的邮件服务器是

A. wang

B. @163.com

C. wang@163.com

D. 163.com

标准答案 :

D

31

网络新闻组(USENET)进行收发网络新闻使用的协议是

A. NNTP

B. UDP

C. HTTP

D. TCP

标准答案 :

A

32

基于互联网的信息服务系统，向用户提供一个以超文本技术为基础的多媒体的全图形浏览界面的是

A.

HTML

B.

FTP

C.

WWW

D.

Telnet

标准答案 :

C

33

在电子支付中，以信用卡为基础的电子付款系统规范是（）

A.

TCP

B.

UDP

C.

SSL

D.

SET

标准答案 :

D

34

具有报文过滤、流量管理和报文分段功能的设备是

A.

中继器

B.

网桥

C.

路由器

D.

网关

标准答案 :

C

35

互联网起源于

A.

ARPA网

B.

万维网

C.

CERNET网

D.

NSFnet

标准答案 :

A

36

HTML是

A. 超文本标记语言

B. 超文本传输协议

C. 超文本协议

D. 超文本传输语言

标准答案 :

A

37

由原邮电部投资建设的国家级网络是（）

A.

CSTNET

B.

CHINANET

C.

CERNET

D.

UNINET

标准答案 :

B

38

在收发电子邮件的过程中，乱码的原因是

A.

图形图像信息与文字信息的干扰

B.

汉字编码的不统一

C.

声音信息与文字信息的干扰

D.

计算机病毒的原因

标准答案 :

B

39

IP地址l31．15．10．8的地址类型为

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

B

40

中国教育和科研计算机网是

A. CHINANET

B. CSlNET

C. CERNET

D. GBNET

标准答案 :

C

41

在ASP中，如果要实现从目前的网页转移到另一个网页，需要的方法是（ ）。

A. Response.write

B. Response.end

C. Response.redirect

D. Server.MapPath

标准答案 :

C

42

（ ） 计算机网络按其所涉及范围的大小和计算机之间互连的距离，其类型可分为

A. 局城网、广域网和混合网

B. 分布的、集中的和混合的

C. 局域网和广域网

D. 通信网、因特网和万维网

标准答案 :

C

43

路由器实现的互连层次是

A. 物理层

B. 传输层

C. 数据链路层

D. 网络层

标准答案 :

D

44

天涯论坛、猫扑以及西祠胡同等综合性虚拟平台属于

A.

网络新闻组

B.

网络社区

C.

博客

D.

微博

标准答案 :

B

45

合法的IP地址是

A.

202.112.144.70

B.

202:112:144:70

C.

202,112,144,70

D.

202;112;144;70

标准答案 :

A

46

在一个B类IPv4地址中，8位子网地址占据该IP地址的（）

A.

网络标识中的高字节

B.

网络标识中的低字节

C.

主机标识中的高字节

D.

主标标识中的低字节

标准答案 :

C

47

www.yahoo.com是互联网上一台计算机的

A. IP地址

B. 域名

C. 协议名称

D. MAC地址

标准答案 :

B

48

HTML文件分为文件头和文件体两部分，标记文件头的指令符号是（）

A.

<htIIll>…<／html>

B.

<head>…<／head>

C.

<title>…<／title>

D.

<body>…<／body>

标准答案 :

B

49

由IS0开发的公共管理信息协议是

A. CMIP

B. PPP

C. TELNET

D. SNMP

标准答案 :

A

50

下一代互联网最突出的优点是

A. 地址大

B. 内容容量大

C. 共享资源

D. 运算速度快

标准答案 :

D